**引水隧洞二衬砼施工内容清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 承包单价 | 具体施工内容及要求 |
| 1 | 二衬砼底板 | （元/m³） | 预计7619m³；钢管内衬段砼回填与底板同价 |
| 2 | 二衬砼  | （元/m³）  | 采用钢模台车，预计11826m³ |
| 3 | 二衬砼  |  （元/m³） | 采用小钢模组合模板，预计802m³ |
| 4 | 二衬钢筋 | （元/T） | 预计1110.3T；从钢筋棚至工作面钢筋运输机械及司机（辅助人员由乙方负责）、电焊工和焊条以及其费用由甲方承担 |
| 5 | 底板清理  | （元/㎡）  |  机械清理后，需清除浮渣且必须要用水冲洗干净；预计1800㎡ |
| 6 | 底板清理  | （元/㎡）  | 机械清理后，清除浮渣，预计15480㎡。如果甲方指定机械清理后仅需简单整平底板基础面时，底板清理不另行计算费用。 |
| 7 | 拆除洞内风带、风管、电线等  | （元/人/天）  | 使用人数必需经甲方同意，超出甲方同意的人数费用由乙方自行承担。  |